**Technische Fiche**

**BV18-24E-BSP**

*Soepele compensator met rubberen balg, BSP vrouwelijke schroefkoppelingen Norm Bouwlengte:* Fabrieksstandaard



|  |  |
| --- | --- |
| *Artikelnummer* | *Belven Ref.* |
| 183133B0020 | BV18-24E-BSP - 3/4" |
| 183133B0025 | BV18-24E-BSP - 1" |
| 183133B0032 | BV18-24E-BSP - 1 1/4" |
| 183133B0040 | BV18-24E-BSP - 1 1/2" |
| 183133B0050 | BV18-24E-BSP - 2" |
| 183133B0065 | BV18-24E-BSP - 2 1/2" |
| 183133B0080 | BV18-24E-BSP - 3" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Product Type* | *L* | *I - Ax. uitrek.* | *II - Axi. indruk.* | *III - Lateraal* | *IV - Ang. bew.* | *Gewicht(kg)* |
| 183133B0020 | 200 | 5 | 22 | 22 | 30 | 0,70 |
| 183133B0025 | 200 | 5 | 22 | 22 | 30 | 1,20 |
| 183133B0032 | 200 | 5 | 22 | 22 | 30 | 1,40 |
| 183133B0040 | 200 | 5 | 22 | 22 | 30 | 1,50 |
| 183133B0050 | 200 | 5 | 22 | 22 | 20 | 2,80 |
| 183133B0065 | 240 | 8 | 24 | 24 | 15 | 4,20 |
| 183133B0080 | 240 | 8 | 24 | 24 | 15 | 5,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Item 1* | *Item 2* |
| *Gegalvaniseerd gietijzer GG25* | *EPDM* |
| Gegalvaniseerd gietijzer GG25 | EPDM |

# Belven N.V.

**Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium**

**Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 |** **info@belven.com** **|** [**www.belven.com**](http://www.belven.com/)

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.