**Technische Fiche**

**BV18-44E-PN16**

*Soepele compensator met rubberen balg, geflensd PN16 Norm Bouwlengte:* Fabrieksstandaard



|  |  |
| --- | --- |
| *Artikelnummer* | *Belven Ref.* |
| 183433B0200 | BV18-44E-PN16-DN200 |
| 183433B0250 | BV18-44E-PN16-DN250 |
| 183433B0300 | BV18-44E-PN16-DN300 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Product Type* | *L* | *I - Ax. uitrek.* | *II - Axi. indruk.* | *III - Lateraal* | *IV - Ang. bew.* | *Gewicht(kg)* |
| 183433B0200 | 205 | 16 | 25 | 22 | 15 | 20,00 |
| 183433B0250 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 | 29,20 |
| 183433B0300 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 | 37,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Item 1* | *Item 2* |
| *Koolstofstaal* | *EPDM* |
| Koolstofstaal | EPDM |

# Belven N.V.

**Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium**

**Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 |** **info@belven.com** **|** [**www.belven.com**](http://www.belven.com/)

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.