**Technische Fiche**

**BV50-2463E-PN10 - Wormwielkast**

*Meskantafsluiter, uni-directioneel, te monteren tussen flenzen PN10, met wormwielkast Norm Bouwlengte:* Fabrieksstandaard



|  |  |
| --- | --- |
| *Artikelnummer* | *Belven Ref.* |
| 502046E30450 | BV50-2463E-PN10 DN450 - GEARBOX |
| 502046E30500 | BV50-2463E-PN10 DN500 - GEARBOX |
| 502046E30600 | BV50-2463E-PN10 DN600 - GEARBOX |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Product Type* | *L* | *I* | *OD* | *H1* | *Gewicht(kg)* |
| 502046E30450 | 106 | 36 | 525 | 1170 | 306,00 |
| 502046E30500 | 110 | 37 | 584 | 1280 | 365,00 |
| 502046E30600 | 110 | 37 | 664 | 1485 | 420,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Item 1* | *Item 2* | *Item 3* | *Item 4* |
| *Materiaal Huis* | *Materiaal van de plaat* | *Materiaal Zitting* | *Materiaal Bediening* |
| Nodulair gietijzer : GGG40 | Roestvrijstaal : AISI 304 | EPDM | Gietijzer |

# Belven N.V.

**Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium**

**Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 |** **info@belven.com** **|** [**www.belven.com**](http://www.belven.com/)

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.