
**Technische Fiche**

**BV50A-2363E-PN10 - Hendel**

*Meskantafsluiter, uni-directioneel, te monteren tussen flenzen PN10, met hefboom Norm Bouwlengte:* Fabrieksstandaard



|  |  |
| --- | --- |
| *Artikelnummer* | *Belven Ref.* |
| 50A2036E10100 | BV50-2363E-PN10 DN100 - LEVER |
| 50A2036E10150 | BV50-2363E-PN10 DN150 - LEVER |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Product Type* | *L* | *H1* | *H2* | *H3* | *L1* | *W1* | *Gewicht(kg)* |
| 50A2036E10100 | 50 | 590 | 105 | 335 | 90 | 150 | 12,00 |
| 50A2036E10150 | 60 | 892 | 135 | 418 | 100 | 150 | 17,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Item 1* | *Item 2* | *Item 3* | *Item 4* |
| *Materiaal Huis* | *Materiaal van de plaat* | *Materiaal Zitting* | *Materiaal Bediening* |
| Gietijzer : GG25 + Epoxy coating | Roestvrijstaal : AISI 304 | EPDM | Staal |

# Belven N.V.

**Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium**

**Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 |** [**info@belven.com**](mailto:info@belven.com) **|** [**www.belven.com**](http://www.belven.com/)

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.