
**Technische Fiche**

**BV50A-2366E-PN10 - Handwiel**

*Meskantafsluiter, uni-directioneel, te monteren tussen flenzen PN10, met stijgende spindel en niet-stijgend handwiel Norm Bouwlengte:* Fabrieksstandaard



|  |  |
| --- | --- |
| *Artikelnummer* | *Belven Ref.* |
| 50A2037E20080 | BV50-2366E-PN10 DN080 - HANDWHEEL |
| 50A2037E20100 | BV50-2366E-PN10 DN100 - HANDWHEEL |
| 50A2037E20150 | BV50-2366E-PN10 DN150 - HANDWHEEL |
| 50A2037E20200 | BV50-2366E-PN10 DN200 - HANDWHEEL |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Product Type* | *L* | *H1* | *H2* | *H3* | *D* | *L1* | *Gewicht(kg)* |
| 50A2037E20080 | 50 | 480 | 90 | 334 | 200 | 90 | 10,00 |
| 50A2037E20100 | 50 | 520 | 105 | 374 | 200 | 90 | 11,50 |
| 50A2037E20150 | 60 | 650 | 135 | 465 | 250 | 100 | 18,80 |
| 50A2037E20200 | 60 | 820 | 170 | 582 | 300 | 120 | 34,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Item 1* | *Item 2* | *Item 3* | *Item 4* |
| *Materiaal Huis* | *Materiaal van de plaat* | *Materiaal Zitting* | *Materiaal Bediening* |
| Gietijzer : GG25 + Epoxy coating | Roestvrijstaal : AISI 316 | EPDM | Gietijzer : GG25 |

# Belven N.V.

**Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium**

**Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 |** [**info@belven.com**](mailto:info@belven.com) **|** [**www.belven.com**](http://www.belven.com/)

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.